МАЙ 2016 ГОДА
В мае 2016 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга окружающей среды и транспорта» (далее –Учреждение) на базе четырех стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ) и передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4.
Концентрации загрязняющих веществ по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за май 2016 года представлены в таблицах № 1, 2, 3, 4.

Таблица № 1. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-1.
	Вещество
	СHx
	CH4
	HCH
	CO
	H2S
	NH3
	NO
	NO2
	SO2
	Пыль

	Средняя концентрация, мг/м3
	1,19
	1,19
	0,00388
	0,314
	0,00374
	0,000998
	0,0193
	0,00490
	0,00543
	*

	ПДКс.с., мг/м3
	-
	-
	-
	3,000
	-
	0,040
	0,060
	0,040
	0,050
	0,150



Таблица № 2. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-2.
	Вещество
	СHx
	CH4
	HCH
	CO
	H2S
	NH3
	NO
	NO2
	SO2
	Пыль

	Средняя концентрация, мг/м3
	*
	*
	*
	0,351
	0,00301
	0,000272
	0,00487
	0,0167
	0,00376
	*

	ПДКс.с., мг/м3
	-
	-
	-
	3,000
	-
	0,040
	0,060
	0,040
	0,050
	0,150



Таблица № 3. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-3.
	Вещество
	CO
	H2S
	NH3
	NO
	NO2
	SO2
	Пыль
	Формальдегид
	Бензол
	Толуол
	Этилбензол
	М,п-ксилол
	О-ксилол
	Фенол

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,560
	0,000387
	0,000697
	0,00401
	0,00421
	0,00382
	*
	*
	0,00306
	0,0203
	0,0010
	0,00843
	0,00351
	0,00169

	ПДКс.с., ОБУВ
	3,00
	-
	0,04
	0,06
	0,04
	0,05
	0,15
	0,010
	0,1
	- 
	- 
	0,04
	- 
	0,003



Таблица № 4. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-4.
	Вещество
	СHx
	CH4
	HCH
	CO
	H2S
	NH3
	NO
	NO2
	SO2
	Пыль

	Средняя концентрация, мг/м3
	*
	*
	*
	0,208
	0,00229
	0,00897
	0,0215
	0,00285
	0,00397
	0,0357

	ПДКс.с., мг/м3
	-
	-
	-
	3,000
	-
	0,040
	0,060
	0,040
	0,050
	0,150


*- оборудование находится на плановой поверке (ремонте)
Информация о зафиксированных среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за май 2016 г. представлена на рисунке 1, 2, 3, 4.
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Рисунок 1 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с. в период с 01.05.2016г. по 31.05.2016г. ПКЗ-1
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Рисунок 2 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с в период с 01.05.2016г. по 31.05.2016г. ПКЗ-2
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Рисунок 3 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с в период с 01.05.2016г. по 31.05.2016г. ПКЗ-3
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Рисунок 4 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с в период с 01.05.2016г. по 31.05.2016г. ПКЗ-4
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Средний уровень показателя гамма-фона за рассматриваемый период составил ПКЗ-1 - 12,6 мкР/час, ПКЗ-2 - 10,2 мкР/час, ПКЗ-3 – 9,18 мкР/час, ПКЗ-4 – 10,1 мкР/час.

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха.
В мае 2016 года завершены обследования по весеннему маршруту, начатому в апреле 2016 года включающему 5 точек, согласно утвержденному план-графику:
Точка № 1 - ул. Благоева/Мачуги;
Точка № 2 - ул. Кирова/Горького;
Точка№ 3 - ул. Фадеева/1-Мая;
Точка№ 4 - ул. Восточный обход 28;
Точка№ 5 - ул. Богатырская/Становая.
Анализ данных показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере находятся в пределах ПДКм.р. 
В течение анализируемого периода с помощью передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха осуществлено 3 внеплановых выездов.
По результатам выездов превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зафиксировано не было. 
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