Январь 2025 ГОДА
В январе 2025 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся Учреждением на базе пяти стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ).

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным     ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4, ПКЗ-5
Концентрации загрязняющих веществ по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4, ПКЗ-5 за январь 2025 года представлены                 в таблицах № 1, 2, 3, 4.
Стационарный пост контроля загрязнения атмосферного воздуха ПКЗ-1 в январе месяце не работал, в связи с переносом поста.

[bookmark: _GoBack]Таблица № 1. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-2 

	Вещество
	Углерода оксид (CO)
	Азота оксид (NO)
	Азота диоксид (NO2)
	Аммиак (NH3 )
	Сера диоксид (SO2)

	Сероводород (H2S)
	Взв. частицы, мг/м3
	Взв. частицы,РМ1 мг//м3
	Взв. частицы, РМ2,5мг м3
	Взв. частицы, РМ10мг/м3
	Метан (СН4)

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,6
	0,055
	0,060
	0,003
	0,0003
	0,0017
	0,0098
	0,00077
	0,00131
	
0,0038
	
1,596

	ПДКс.с., мг/м3
	3
	-
	0,1
	0,1
	0,05
	-
	0,15
	
-

	
0,035

	
0,06
	
-



	Вещество
	С2Н6
Этан
	С3Н8
Пропан
	С4Н10
Изобутан

	С4Н10
Бутан

	С5Н12
Пентан

	С5Н12
Изо-пентан
	С6Н14
Гексан
	С7Н16
Гептан
	С8Н18
Октан
	С9Н20
Нонан
	С10Н22
Декан
	С1Н4-С5Н12
	С6Н14-С10Н22

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,605
	0,000

	ПДКс.с., мг/м3
	-
	-
	-
	-
	25
	-
	7
	-
	-
	-
	-
	50
	5







Таблица № 2. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-3

	Вещество
	Углерода оксид (CO)
	Азота оксид (NO)
	Азота диоксид (NO2)
	Аммиак (NH3 )
	Сера диоксид (SO2)

	Сероводород (H2S)
	Взв. частицы, мг/м3
	Взв. частицы,РМ1 мг//м3
	Взв. частицы, РМ2,5мг м3
	Взв. частицы, РМ10мг/м3
	Метан (СН4)

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,8
	0,044
	0,034
	0,002
	0,0011
	0,0005
	0,0156
	0,00105
	0,00287
	
0,0098
	
2,490

	ПДКс.с., мг/м3
	3
	-
	0,1
	0,1
	0,05
	-
	0,15
	
-

	
0,035

	
0,06
	
-



	Вещество
	С2Н6
Этан
	С3Н8
Пропан
	С4Н10
Изобутан

	С4Н10
Бутан

	С5Н12
Пентан

	С5Н12
Изо-пентан
	С6Н14
Гексан
	С7Н16
Гептан
	С8Н18
Октан
	С9Н20
Нонан
	С10Н22
Декан
	С1Н4-С5Н12
	С6Н14-С10Н22

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,003
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,000
	0,000
	0,001
	0,000
	0,000
	2,495
	0,001

	ПДКс.с., мг/м3
	-
	-
	-
	-
	25
	-
	7
	-
	-
	-
	-
	50
	5


















Таблица № 3. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-4


	Вещество
	Углерода оксид (CO)
	Азота оксид (NO)
	Азота диоксид (NO2)
	Аммиак (NH3 )
	Сера диоксид (SO2)

	Сероводород (H2S)
	Взв. частицы, мг/м3
	Взв. частицы,РМ1 мг//м3
	Взв. частицы, РМ2,5мг м3
	Взв. частицы, РМ10мг/м3
	Метан (СН4)

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,2
	0,031
	0,030
	0,000
	0,0039
	0,0002
	0,0644
	0,00308
	0,00647
	
0,0274
	
1,476

	ПДКс.с., мг/м3
	3
	-
	0,1
	0,1
	0,05
	-
	0,15
	
-

	
0,035

	
0,06
	
-





	Вещество
	С2Н6
Этан
	С3Н8
Пропан
	С4Н10
Изобутан

	С4Н10
Бутан

	С5Н12
Пентан

	С5Н12
Изо-пентан
	С6Н14
Гексан
	С7Н16
Гептан
	С8Н18
Октан
	С9Н20
Нонан
	С10Н22
Декан
	С1Н4-С5Н12
	С6Н14-С10Н22

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,476
	0,000

	ПДКс.с., мг/м3
	-
	-
	-
	-
	25
	-
	7
	-
	-
	-
	-
	50
	5









 





       Таблица № 4. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-5




	Вещество
	Углерода оксид (CO)
	Азота оксид (NO)
	Азота диоксид (NO2)
	Аммиак (NH3 )
	Сероводород (H2S)
	Взв. частицы, мг/м3
	Взв. частицы,РМ1 мг//м3
	Взв. частицы, РМ2,5мг м3
	Взв. частицы, РМ10мг/м3
	Фенол С6Н6О

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,7
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0014
	0,1123
	0,00604
	0,01539
	
0,0549
	0,00077

	ПДКс.с., мг/м3
	3
	-
	0,1
	0,1
	-
	0,15
	
-

	
0,035

	
0,06
	0,006




	Вещество
	Бензол
С6Н6
	Толуол
С7Н8
	Этилбензол С8Н10
	О-ксилол С8Н10
	М,п ксилол
С8Н10
	П-ксилол
	

Стирол
С8Н8
	Диметилбензол
	


Хлорбензол С6Н5 CL

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,00308
	0,01333
	0,00170
	0,00384
	0,00261
	0,00277
	0,00071
	0,00923
	0,00134

	ПДКс.с., мг/м3
	0,06
	-
	-
	-
	0,04
	-
	-
	-
	-


















Информация о зафиксированных среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе            по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4, ПКЗ-5 за январь 2025 г. представлена на рисунке 1, 2, 3, 4.
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Рисунок 1. График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.
 в период с 01.01.2025 г. по 31.01.2025 г. ПКЗ-2
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Рисунок 2. График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.  
в период с 01.01.2025 г. по 31.01.2025 г. ПКЗ-3
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Рисунок 3 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.  
в период с 01.01.2025 г. по 31.01.2025 г. ПКЗ-4
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Рисунок 4 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.  
в период с 01.01.2025 г. по 31.01.2025 г. ПКЗ-5

Средний уровень показателя гамма-фона за рассматриваемый период составил: ПКЗ-2 – 15,94мкР/час, ПКЗ-3                         – 8,7мкР/час, ПКЗ-4 –9,5мкР/час, ПКЗ-5 – 15,2мкР/час.


Директор учреждения	                                                                                                                        Е.А.Вечерка


А.Г.Щёкин
Н.Г.Зенченко
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